TP: échantillonnage/ conversion A/D

En utilisant le uCDSPic 33fj32gp202, écrire le programme sur Mikro DSP pour :

-convertir une entrée analogique sur AN6.

-La tension analogique est supposée comprise entre 2v et 3v .

-afficher le résultat en hexadécimal sur 3 afficheurs binaires

