- contenu
- menu
- navigation
- pied de page

# Architecture des Ordinateurs 1

Mode :

- Cours

Menu :

- INTRODUCTION GÉNÉRAL
  - objectifs
  - STRUCTURE DE L'ORDINATEUR
  - HISTORIQUE DE L'ORDINATEUR
    - Introduction
    - CALCULATEUR MÉCANIQUE les abaques (avant 1600)
    - CALCULATEURS ÉLECTRONIQUES
    - COMPUTER
  - COMPUTER
  - Exercice
  - Exercice

Contenu :

## CALCULATEURS ÉLECTRONIQUES

### les tubes à vide (Vacuum tubes) (1945 -1955)

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) 1er ordinateur électronique Turing-complet 1. Calculs en système décimal. Composé de 18 000 tubes à vide et 1500 relais. 6000 commutateurs et une forêt de câbles. Pèse 30 tonnes, et occupe 167 m2. Incapable d'enregistrer un programme. |

### EDSAC

EDSAC Créé par Maurice Wilkes en 1950 Inspiré du draft report de V. Neumann (EDVAC)1945 EDVAC(Electronic Discrete Variable Automatic Computer). Utilise un système binaire(binary sytem). Les opérations :d'addition +, soustraction - et multiplication × étaient automatiques. La division ÷ était programmable. Capacité mémoire initiale : 1000 mots de 44 bits. |

Navigation : Précédent | Suivant

Accueil | Imprimer | AMGHAR Djazia | |