## Dosage par pH-métrie

- On utilisera une solution de soude (NaOH) ~ 0,05 eq. g/L. Un étalonnage permettrait de connaître la concentration exacte (CB).

- L'étalonnage ne sera pas fait dans ce TP et la valeur de CB vous sera communiquée.

- remplissez la burette avec la solution de soude.

- Placer 50 mL de la solution S dans un bécher muni de barreau magnétique. Régler l'agitation.

- Introduire l'électrode combinée et si nécessaire, ajouter de l'eau distillée pour assurer une immersion convenable.

- Verser la soude par pas de 1 mL et noter le pH. Lorsque le pH atteint 4, procéder à des additions par pas de 0,1 mL (toutefois, si la valeur de pH ne change pas, il sera inutile de noter les valeurs).

- Arrêter quand le pH atteint 11.

### Remarque :

En respectant les consignes expliquées en L2 sur la préparation de la burette :

- Rincer la burette avec l'espèce chimique qu'elle contiendra.

- Remplir la burette en dépassant le zéro.

- Vérifier que le tube sous le robinet ne contient pas de bulles d'air (si non, la faire partir en ouvrant le robinet).

- Ajuster le zéro de la burette.

### Complément :